会议记录

时间：2016/09/09

地点：新合源工厂会议室

参与人员：高波、宋波、余总（新合源13356825858）、蔡东兴、胡工（艾创科技）、马海平（罗伯泰克）

1 模具与托盘一一对应

2 一套模具对应多个托盘

3 同进同出

4 托盘与模具绑定可以设定

5 出库时按照编号查询

6 空托盘不入库

7 出库时人工复核

8 托盘与货位一一对应

9 由于模具没有上ERP系统，WMS先开预留接口，到时候对接

10 入库单录入冲程数、标准冲程

11 冲程超过标准数据报警

12 模具可以录入维修记录 时间、维修项目、